3.pielikums

atklāta konkursa „Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves

kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”

Nr.RPP 2018/7 nolikumam

**TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA DAĻAI Nr.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Objektā uzstādīto elektronisko drošības sistēmu iekārtu uzskaitījums** |
|  | **Adreses** | **Skaits** |
| 1 | Lomonosova iela 12a, Rīga |
|  | Elektroniskā drošības sistēma Innerrange Concept 4000 | 1 |
|  | Drošības un piekļūšanas kontroles sistēmas vadības darba stacija Insight Professional | 2 |
|  | Elite tastatūra Innerrange | 1 |
|  | Kontrolieris 2 durvīm Innerrange | 4 |
|  | CLOE modemi | 2 |
|  | Proximity karšu nolasītāji HID | 8 |
|  | Magnētiskais devējs | 2 |
|  | Barošanas bloks 12 V | 2 |
|  | Akumulatoru baterijas 12V 7Ah | 1 |
|  | Video sarunu ierīce COMMAX | 1 |
| 2 | Ludzas iela 13/15, Rīga  |
|  | Kontrolieris 4 durvīm Innerrange | 1 |
|  | CLOE modemi | 1 |
|  | Proximity karšu nolasītāji HID | 5 |
|  | Barošanas bloks 12 V | 1 |
|  | Akumulatoru baterijas 12V 7Ah | 1 |
| 3 | Detlava Brantkalna iela 21, Rīga  |
|  | Kontrolieris 4 durvīm Innerrange | 1 |
|  | CLOE modemi | 1 |
|  | Proximity karšu nolasītāji HID | 6 |
|  | Barošanas bloks 12 V | 1 |
|  | Akumulatoru baterijas 12V 7Ah | 1 |
| 4 | Eduarda Smiļģa iela 48, Rīga  |
|  | Kontrolieris 4 durvīm Innerrange | 1 |
|  | CLOE modemi | 1 |
|  | Proximity karšu nolasītāji HID | 7 |
|  | Barošanas bloks 12 V | 1 |
|  | Akumulatoru baterijas 12V 7Ah | 1 |
|  | Video sarunu ierīce COMMAX | 2 |
| 5 | Hanzas iela 7, Rīga  |
|  | Kontrolieris 4 durvīm Innerrange | 2 |
|  | CLOE modemi | 1 |
|  | Proximity karšu nolasītāji HID | 7 |
|  | Barošanas bloks 12 V | 2 |
|  | Akumulatoru baterijas 12V 7Ah | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Spilves iela 25a, Rīga  |
|  | Kontrolieris 4 durvīm Innerrange | 2 |
|  | CLOE modemi | 1 |
|  | Proximity karšu nolasītāji HID | 7 |
|  | Barošanas bloks 12 V | 2 |
|  | Akumulatoru baterijas 12V 7Ah | 2 |
| 7 | Viestura prospekts 17/1, Rīga  |
|  | Kontrolieris 4 durvīm Innerrange | 1 |
|  | CLOE modemi | 1 |
|  | Proximity karšu nolasītāji HID | 8 |
|  | Barošanas bloks 12 V | 1 |
|  | Akumulatoru baterijas 12V 7Ah | 1 |
|  | Video sarunu ierīce FARFISA | 1 |
|  | Video sarunu FARFISA | 1 |

# Elektronisko drošības sistēmu iekārtu esošā programmnodrošinājuma versijas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Modelis | Programmnodrošinājuma versijas |
| 1 | Elektroniskā drošības sistēma  | Innerrange Concept 4000 | 7.62 |
| 2 | Drošības un piekļūšanas kontroles sistēmas vadības programma  | Insight professional | 5.4.10 |
| 3 | Drošības un piekļūšanas kontroles sistēmas vadības darba stacija |  | Windows 7 |

**Prasības elektronisko drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojuma sniedzējam**

1. Pretendents vienu reizi kvartālā pēc iepriekš saskaņota grafika nodrošina speciālistu ierašanos objektā darbu veikšanai.

Katru kvartālu Izpildītājs veic šādus elektronisko drošības sistēmu uzturēšanas darbus:

 1) galveno iekārtu ārējo pārbaudi pēc indikācijas režīmiem, darba vai dežūru režīmiem,

 2) visu akumulatoru nomaiņu apkalpošanas periodā, ja nepieciešams,

 3) magnētisko devēju pārbaudi, nomaiņu, bojājumu novēršanu, ja ir nepieciešams;

 4) nolasītāju pārbaudi un to nomaiņu, bojājumu novēršanu, ja ir nepieciešams;

 5) drošības sistēmas servera pārbaudi un moduļu pārbaudi, tīrīšanu, bojājumu novēršanu, ja ir nepieciešams,

 6) sistēmas datu bāzes rezerves kopiju veidošanu uz ārēja datu nesēja,

 7) servera programmatūras darbības pārbaudi un atjauninājumu instalēšanu, ja ir nepieciešams,

 8) nepieciešamības gadījumā moduļu un to paplašinājumu zonu pārbaudi bojājuma un trauksmes režīmā,

 9) nepieciešamības gadījumā drošības sistēmas sakaru līniju testēšanu, pārbaudi un bojājumu novēršanu,

 10) durvju slēdzenes mehānismu pārbaudi un nomaiņas rekomendāciju sniegšana;

2. Par katrā objektā veiktajiem darbiem tiek sastādīts akts, kurā norāda darbu apjomu. Aktu paraksta Pretendenta un Pasūtītāja pārstāvji un tas tiek pievienots rēķinam.

3. Pretendents nodrošina speciālistu ierašanos objektā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma. Saņemot izsaukumu darba dienās, t.i. no pirmdienas līdz piektdienai, laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00, – 4 (četru) stundu laikā.

Darba dienās ārpus darba laika, t.i. saņemot izsaukumu pēc plkst. 17:00, brīvdienās un svētku dienās – 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

4. Pēc bojājumu pieteikumu pieņemšanas Pretendents nodrošina apstiprinoša ziņojuma nosūtīšanu uz Pasūtītāja norādīto faksu, e-pastu, norādot bojājuma pieteikuma saņemšanas datumu un laiku.

5. Pretendents nodrošina Palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās un brīvdienās 24 stundu laikā visā Pakalpojuma nodrošināšanas perioda laikā.

6. Palīdzības dienests nodrošina Pasūtījumu un bojājumu pieteikumu pieņemšanu valsts valodā, izpildes koordinēšanu un uzraudzību, kā arī Pasūtītāja informēšanu par pieteikumu izpildes gaitu.

7. Ja drošības sistēmas bojājums nav novērsts 2 stundu laikā **(pēc 3. punktā norādītā reaģēšanas laika)**, Pretendents par to rakstiski (ziņojums pa e-pastu) un pa telefonu informē Pasūtītāja atbildīgo personu. Ziņojumā nepieciešams norādīt bojājumu iemeslu un laiku, kādā paredzēts to novērst.

8. Nepieciešamības gadījumā, Pusēm saskaņojot tāmi, Pretendents veic:

1) piekļuves kontroles sistēmu iekārtu remontu un/vai bojāto iekārtu nomaiņu,

2) iekārtu demontāžu, pārnešanu, montāžu un atkārtotu pieslēgšanu sistēmai,

3) jaunu iekārtu iegādi paredzamās pieslēguma vietas izveidei un tās pieslēgšanu sistēmai.

9. Jaunu iekārtu, izmantoto materiālu un detaļu cena nav augstāka par vidējo tirgus cenu vai oficiālā dīlera noteikto mazumtirdzniecības cenu.

10. Izpildītājs garantē uzstādītajām iekārtām (bojāto iekārtu nomaiņas gadījumā) 2 (divu) gadu garantiju un remonta darbiem 1 (vienu) gadu garantiju no Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

Nodrošinām visas iepirkumā izvirzītās prasības.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)