*2.pielikums*

*Iepirkuma instrukcijai*

*„Par apavu iegādi”*

*Nr.RPP 2016/2*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma daļai Nr.1**

**( vasaras apavu iegāde)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums** | **Tehniskās prasības**  **45.izmēra apaviem** | | |
| 1. | Modelis | **Vienāda dizaina**, atlētiskas konstrukcijas vasaras apavi UNISEX- der gan **sievietēm**, gan **vīriešiem**. Apaviem ir EN ISO 20347 sertifikāts, CE darba aizsardzības marķējums ( latviešu valodā). | | |
| 2. | Virsmas materiāls | Mitrumizturīga virsāda, augstas izturības un gaisu caurlaidošs neilona sietiņš 20%-25% no virsmas materiāla. | | Sietiņa izmērs no virsmas materiāla \_\_\_\_\_\_\_\_% |
| 3. | Izstrādājuma krāsa | Melnā krāsā. Virsāda ar atbilstošu krāsojuma dziļumu, kas nodrošina krāsas noturību valkāšanas procesā. Visu uzrakstu krāsa, kas atrodas uz izstrādājuma virsmas materiāla un uz zoles ārējas malas, nedrīkst atšķirties no izstrādājuma krāsas. | | |
| 4. | Odere | 3 dimensiju audums. Odere-mitrumuzsūcoša, ātri žūstoša, gaisu caurlaidoša. | | |
| 5. | Aizdare | Aizdares saitējums ar sintētisko šķiedru cilindriskā pinuma aukliņu 100-115 cm garu caur 4-5 pāriem metāliskās furnitūras caurumiņiem – actiņām. Metāla actiņas iekšpuse ne vairāk kā 7 mm Ø | | Metāla actiņu diametrs \_\_\_\_mm |
| 6. | Zole | Zoles nodilumizturība mazāka par 120 mm3.  Zoles stiprinājuma metode – **līmēta.**  Zole sastāv no diviem līmeņiem – ārpusē ir augsta pretnodiluma karbongumija, otrais līmenis no EVA ( etilēna vinila acetāta kopolimēra sveķi) vai ekvivalenta, kas nodrošina zolei amortizāciju un vieglumu.  Zoles ārpusē starp papēdi un pēdu iestrādāts stabilitāti nodrošinošs materiāls- pēdas velves stiprinājums.  Zoles reljefs veidots tā, lai padara apavu stabilu un novērš slīdēšanu visos virzienos.  Apava lieste veidota līdzīga skriešanas apaviem, ērtai un ātrai iešanai vai skriešanai.  Papēža daļā ārpusē iestrādāts papildus rāmis apava potītes stabilitātes nodrošināšanai. | | |
| 7. | Iekšzole | Trīsdimensiju iekškšzole t.i. izņemama, mazgājama, antibakteriāla, ortopēdiska, perforēta, pakāpeniski ieņem katra individuālo pēdas formu (sastāv vismaz no trīs slāņiem). | | |
| 8. | Iekšējie materiāli un virsma | Apava iekšpusē, lieste no papēža līdz vismaz pēdas vidusdaļai ir no kompozītmateriāla, lai saglabātu pēdas formas noturību un atvieglotu ilglaicīgu atrašanos stāvus.  Apava augšdaļa, pa perimetru, 1- 1,5 cm augstumā papildus polsterējums ar paaugstinātu gaisa caurlaidību.  Apava papēža daļas stiprināšanai un zoles stabilitātei izmantoti tikai kompozītmateriālu sakausējumi (ne metāla).  Zoles papēža daļa ar paaugstinātu apmali, izturīga pret skrāpējumiem, lai aizsargātu apavu pret nobrāzumiem, ērtākai apava novilkšanai un papēža daļas formas saglabāšanai.  Apava mēlīte polsterēta, virs mēlītes stiprinājuma cilpa kas nofiksē auklu. Ciets apava purngals - stiprinātas formas, saglabā formu nemainīgu visā valkāšanas laikā. | | |
| 9. | Apavu svars | 45. izmēra kurpes svars ne vairāk kā 0.47 kg. | Kurpes svars \_\_\_\_\_\_\_kg | |
| 10. | Izmēru skala | Jābūt pieejamiem izmēriem: UNISEX no EUR 35. līdz EUR 49. izmēram. | | |
| 11. | Papildus zīmes (etiķetes) | Ražotāja firmas zīme un izmēru zīme uz zābakiem, apaviem jābūt marķētiem atbilstoši MK 03.08.99 noteikumiem Nr.273 „Apavu marķēšanas kārtība”. Pie zābaka piekārtas galvenās tehnoloģijas apzīmējošās etiķetes. | | |
| 12. | Iesaiņojums | Katram izstrādājumam kartona kastīte, uz kuras norādīts piegādātājs un ražotājs, izmērs. Kastītē jābūt ievietotiem apavu kopšanas un lietošanas noteikumiem latviešu valodā. | | |
| 13. | Atbilstība standartam | Apavu piegādātājs garantē apavu atbilstību LVS EN ISO 20344:2012 standartam vai ekvivalentam (latviešu valodā). | | |

**Citas prasības**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garantijas termiņš | Ne mazāk kā 24 mēneši | | Garantijas termiņš \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mēneši |
| 2. | **Nekvalitatīvas preces apmaiņas termiņš**  (vērtēšanas kritērijs). | No 3 (trīs) līdz 7 (septiņām) darba dienām no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas dienas jāapmaina nekvalitatīvie apavi pret jauniem. | \_\_\_\_ dienas | |
| 3. | **Piegādes termiņš**  (vērtēšanas kritērijs). | Apavu maksimālais piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas ir ne ilgāks par 45 (četrdesmit piecām) dienām. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_dienas |
| 4. | **1 (viena) apavu pāra cena EUR bez PVN**  **(vērtēšanas kritērijs).** | | | \_\_\_\_\_\_EUR bez PVN |

Nodrošinu visas Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minētas prasības:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)