2.pielikums

Tirgus izpētes dokumentam

“Par dārza un teritorijas kopšanas tehnikas piegādi”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Par dārza un teritorijas kopšanas tehnikas piegādi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prasības** | Marka un modelis | Cena EUR bez PVN |
| **1. Lapu pūtējs** |
| Lapu pūtējs, aprīkojams ar atkārtoti lādējamu bateriju, maximāli viegls (max. pieļaujamais svars 2.5kg bez aprīkojuma), ar ergonomisku rokturi, viegli lietojams (apkopjams) ekspluatācijā, ar jaudas paātrināšanas funkciju, gaisa plūsmas ātrums – min. 46 m/s**Cena par 1 gab. pūtēju:** |  |  |
| Cena par 1 gab. akumulatoru: (lietojams piedāvātājam lapu pūtējam) |  |  |
| Cena par 1 gab. akumulatora lādētāju: (lietojams piedāvātājam lapu pūtējam) |  |  |
| **2. Zāles pļāvējs** |
| Ar benzīnu darbināms zāles pļāvējs. Funkcijas – savākšana un izmešana uz sānu. Pļaušanas platums 47±1cm, pļaušanas augstuma regulēšana no 20-75mm. Bez gaitas. Ar savācējgrozu, savācējgroza tilpums min. 60 litri.**Cena par 1 gab. zāles pļaušanas traktoru:** |  |  |
| **3. pa priekšu virzāma daudzfunkcionāla tehnika** |
| Multifunkcionāla dārza tehnika ar 4 taktu dzinēju. Jauda – min. 4.2 kW. Pārnesumi – 4 turpgaitai un 1 atpakaļgaitai. Starteris – attīšana. Tehniku iespējams aprīkot ar dažādām papildus funkcijām (jābūt pretendenta piedāvājumā)**Cena par 1 gab. (bez papildus aprīkojuma):** |  |  |
| Papildaprīkojums – slotaDarba platums min. 80cm; diametrs 45±2 cm; regulējams 3 pozīcijās, lietojama visos laika apstākļos un sezonās. Sukas griešanās ātrums – 400 apgr./min**Cena par 1 gab.:** |  |  |
| Papildaprīkojums – savācēja kārba (lietošanai ar slotu).Darba platums min. 80cm; tilpums 160 ± 5 l.**Cena par 1 gab.:** |  |  |
| Papildaprīkojums – sniega pūtējsDarba platums min. 60cm; diametrs 50±2 cm; pūšanas sistēma – divpakāpju, regulējama; apgriezienu skaits – 130 apgr./min; mešanas augstums – min.10m.**Cena par 1 gab.:** |  |  |
| **4. Zāles pļaušanas traktors** |
| Ar benzīnu darbināms zāles pļaušanas traktors ar zāles savākšanas konteineru aizmugurē. Piedziņas metode – ar pedāļu vadību. Elektriski ieslēdzams pļaušanas asmens. Ar pedāļiem darbināma hidrostatiskā transmisija. Priekšējās ass – monolīta, čuguna. Regulējams sēdeklis. Aprīkots ar lukturiem. Pļaušanas augstuma regulēšana. Pļaušanas bloks aprīkots ar atbalsta riteņiem, bloks – presēts, pastiprināts. Šasija – tērauda. Pļaušanas metodes – savācējgrozs/mulcēšana. Pļaušanas panna – pārklāta ar speciālu aizsargkārtu. **Cena par 1 gab. zāles pļaušanas traktoru:** |  |  |
| **Kopēja cena bez PVN** |  |

Preču piegādes laiks – līdz 2019.gada 20.novembrim.

Preču piegādes adrese – Lomonosova iela 12A, Rīga.

Apmaksas nosacījumi – pēcapmaksa 14 dienu laikā no preču saņemšanas.

Pretendentam jāpievieno piedāvātās tehnikas tehniskie parametri/ražotāja datu lapa.

Tālrunis informācijai 67037828

Nodrošinu visas tehniskajā un finanšu piedāvājumā izvirzītās prasības:

amats, vārds, uzvārds, paraksts