TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |
| --- |
| **PRASĪBAS** |
| **1. Izgatavošanas prasības:** |
| Izgatavota no divu dažādu slāņu materiāliem: virsējais slānis (daļa) izgatavots no liplentes (Velcro lentesvai ekvivalenta materiāla) asās daļas, apakšējais slānis (daļa) izgatavots no nodiluma izturīga sintētiska materiāla CORDURA vai ekvivalentas tehnoloģijas auduma, 100% poliesters |
| Jostas izmēri: garumi – 1000, 1100, 1200, 1300 + 10.0mm, platums – 40.0 ± 1.0mm, biezums – 5.0 + 1.0mm |
| Jostas slāņi (daļas) savstarpēji tehnoloģiski savienoti un to sānu malas un gali apšūti ar poliestera lentu – platums 15.0 ± 0.5mm, |
| Apšuvēm izmantots poliestera diegs |
| Jostas apakšējās daļas vienā galā iestrādāta liplentes (Velcro lentesvai ekvivalenta materiāla) mīkstā daļa garumā 110 ± 1.00  |
| Jāparedz atklātai nēsāšanai āra apstākļos, |
| Materiāla krāsa – melna |
| **Citi nosacījumi:** |
| Garantija – ne mazāk kā 1 gads | \_\_\_\_gads/gadi |
| Garantija diegiem un sintētiskajiem materiāliem atbilstoši izgatavotāja apliecinātajām tehniskajām prasībām. |
| Piegādes termiņš - 15 dienas no līguma noslēgšanas brīža. | \_\_\_\_\_\_dienas |
| Trūkumu novēršanas termiņš - Ne vairāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas brīža  | \_\_\_\_\_\_\_dienas |
| Pretendentiem pirms piegādes līguma noslēgšanas tiks noteikta prasība iesniegt izstrādājuma paraugu  |  |
| **Cena EUR bez PVN par vienu uzkabes jostas pamata (bikšu) jostu**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR |

**Uzkabes jostas pamata (bikšu) josta**

Nodrošinu bezmaksas piegādi un visu iepirkumā izvirzīto prasību izpildi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)