*15.* *pielikums Tirgus izpētei Nr.4*

*“Par glābšanas darbiem paredzēto tērpu un inventāra iegādi”*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Hidrotērps garais ar papildus peldspējas regulatoru** (plānotais apjoms kopā 6 gab.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  p/k | Prasības | Pretendenta piedāvājums  (modelis, kods vai svars) |
| 1. | Hidrotērps - garais ūdensizturīgais (apakšējā daļa) |  |
| 2. | Hidrotērps - virsēja daļa, ar papildus peldspējas regulējošo teleskopisko torsu |  |
| 3. | Ūdensizturīgs materiāls (Cordura neilons 4 slāņu). Viegls, lokans un ērts nēsāšanai (niršanai). Pilnībā nolīmētas izturīgas šuves | |
| 4. | Garā tipa, ar zābaciņiem uz papēža ar izcilnis pleznas lences aizāķēšanai, ar neoprēna materiāla kapuci 7 mm | |
| 5. | Elastīgs rāvējslēdzējs priekšējā daļā, kas atļauj neierobežotas kustības. Rāvējslēdzēju aizvelk ciet virzienā no labās puses uz kreiso.  Iekšējais rāvējslēdzējs - ūdens necaurlaidīgs.  Ārējais rāvējslēdzējs – parastais | |
| 6. | Kakla manžete, kas aizsargā un aiztur ūdens iekļūšanas tērpa iekšpusē | |
| 7. | Hidrotērpa roku galos iestrādāts manžetes, kas aizsargā un aiztur ūdens ietecēšanu tērpa iekšpusē | |
| 8. | Uz ceļgaliem priekšpusē hidrotērpam pastiprināti aizsargi, lai nodrošinātu papildus tērpa izturību un samazinātu nodilumu | |
| 9. | Krāsa – pamatkrāsa melna | |
| 10. | Grozāms gaisa padeves (inflācijas) ventilis uz krūtīm un grozāmi gaisa izplūdes vārsti uz kreisās rokas | |
| 11. | Tērpa transportēšanas un uzglabāšanas soma (maiss) | |
| 12. | Izmēri UNISEX skalā: M; L | |
| 13. | Garantija, ne mazāk kā 12 mēneši | |
| 14. | Vienas vienības cena EUR bez PVN  (apakšējā daļa) |  |
| 15. | Vienas vienības cena EUR bez PVN  (virsēja daļa daļa) |  |

Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītas prasības:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)