*2.pielikums iepirkuma*

*“Par 2 (divu) jaunu, vienādas markas un modeļa*

*kvadriciklu piegādi” nolikumam*

*Nr.RPP 2018/5*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Iepirkuma priekšmets – 2 (divu) jaunu, vienādas markas un modeļa kvadriciklu piegāde.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p/k | 1. **Kvadriciklam izvirzītās tehniskās prasības** | | | **Pretendenta piedāvājums** | |
|  |  | Kvadricikla marka un modelis | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(marka/modelis)* | |
| 1. | Tehniskais stāvoklis | jauns/nelietots – izlaiduma gads, ne vecāks par **2018**.  (jaunākā (pēdējā) piedāvātā modeļa versija) | | | |
| 2. | Kvadricikla tips | divvietīgs kvadricikls, rūpnieciski aprīkots ar aizmugurē sēdoša otrā braucēja papildus vietu. Aizmugurē sēdoša pasažiera vieta rūpnieciski aprīkota ar muguras balstu, sāna rokturiem un atsevišķiem no braucēja kāju balstiem. | | | |
| 3. | Krāsa | zaļa, pelēka vai melna – rūpniecisks krāsojums | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(krāsa)* | |
| 4. | Pielikumā | abu piedāvājamo kvadriciklu (konkrēta modeļa un krāsas) krāsainas fotogrāfijas, kas atspoguļo transportlīdzekļa 4 pušu kopskatus | | | |
| 5. | Dzinējs: | tips – 4-taktu, šķidruma dzeses | | | |
|  | 5.1. darba tilpums | ne mazāks kā 560cm3, ne vairāk kā 700cm3 | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(* cm3 *)* | |
|  | 5.2. jauda | ne mazāka kā 30 kW | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *( kW )* | |
| 6. | Degvielas sistēma: | elektroniskā degvielas iesmidzināšanas sistēma (EFI),  kvadricikla degvielas padeves sistēmai jābūt aprīkotai ar **verificētu** degvielas plūsmas skaitītāju | | | |
|  | 6.1. veids | benzīns | | | |
|  | 6.2. patēriņa norma | litri uz 100 km nobraukuma izmantojot kvadriciklu smagos apstākļos ar pastāvīgi ieslēgtu pilnpiedziņu | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(litri/100km)* | |
|  | 6.3. tvertnes tilpums | ne mazāka kā 20 litri | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(litri)* | |
| 7. | Pārnesumu kārba | automātiskā ar atpakaļgaitu (reverse) | | | |
| 8. | Piedziņa | 2 / 4 riteņu piedziņa | | | |
| 9. | Stūres pastiprinātājs | elektriskais | | | |
| 10. | Riteņi: |  | | | |
|  | 10.1. diski | alumīnija vieglmetāla | | | |
|  | 10.2. riepas | kvadriciklam uzstādītas riepas mīkstam segumam | | | |
| 11. | Starteris | elektriskais | | | |
| 12. | Bremzes | disku, hidrauliskās | | | |
| 13. | Gaismas | priekšējās starmešu gaismas – tuvā/tālā,  bremžu gaismas | | | |
| 14. | Komplektācija: |  | | | |
|  | 14.1. vinča | Elektriskā, ne mazāk kā 1000 kg | | | |
|  | 14.2. strāvas ligzda | 12 V – ārējā | | | |
|  | 14.3. sakabes āķis | piekabes āķis (farkops) | | | |
|  | 14.4. bagāžas kaste | ar vāku – aizslēdzama ar atslēgu, paredzēta 2 ķiveru glabāšanai, uzstādīta uz aizmugurējā bagāžnieka; | | | |
|  | 14.5. instrumenti | komplekts kādu paredz ražotājs | | | |
|  | 14.6. instrukcija | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā | | | |
|  | 1. **Citas prasības** | | | | **Pretendenta piedāvājums** |
| 15. | Tehniskā apkope garantijas laikā | Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam garantijas laika tehniskās apkopes programmu (grafiku), ņemot vērā, ka kvadricikli tiks izmantoti īpaši smagos apstākļos, detalizēti norādot katras apkopes intervālus saskaņā ar ražotāja norādījumiem, izmantojamos materiālus, to daudzumu, izmaksas, kā arī plānoto tehnisko apkopju kopējās izmaksas, kas rēķinātas EUR bez PVN.  Izpildītājs iesniedz parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts, ka apkopes intervāli norādīti saskaņā ar ražotāja norādījumiem. | | | |
| 16. | Garantija | 2 gadi, bez nobraukuma ierobežojuma | | | |
| 17. | Papildprasības: | kvadriciklam jābūt reģistrētam kā bezceļu transportlīdzeklim VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) Rīgas pašvaldības policijas īpašumā. CSDD izdevumi – reģistrācija, reģistrācijas apliecība un numura zīme iekļauti cenā. | | | |
| 18. | Remonts | Izpildītājs norāda cenu par vienu darba stundu | | | \_\_\_\_\_\_\_\_  *(EUR bez PVN)* |
| 19. | Piegādes termiņš un kārtība | Izpildītājam jāpiegādā Prece 20 (divdesmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.  Prece jāpiegādā uz Lomonosova ielu 12A, Rīgā | | | \_\_\_\_\_\_\_\_  *(dienas)* |
| 20. | Trūkumu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi | garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršana, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas autorizētos servisos Rīgā | | | \_\_\_\_\_\_\_\_  *(dienas)* |
| 21. | Norēķinu kārtība | Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par saņemto Preci, atbilstoši noformētam rēķinam, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces un rēķina saņemšanas.  **Priekšapmaksa netiek paredzēta.** | | | |
| **Finanšu piedāvājums:** | | | | | |
| **2 (divu) jaunu, vienādas markas un modeļa kvadriciklu cena EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs).** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR bez PVN | | |

Nodrošinām visas iepirkumā izvirzītās prasības:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)*