*8.pielikums atklāta konkursa*

*“Par formas tērpu elementu piegādi”*

*Nr.RPP 2018/2*

*nolikumam*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**daļā Nr.7**

**“Par vasaras bikšu piegādi”**

Iepirkuma priekšmets – vasaras bikšu piegāde.

Aprakstītie parametri vīriešu M izmēra bikšu paraugam

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Bikšu elements** | **Biksēm izvirzītās prasības:** | |
| 1. | Piegriezums | Taisna silueta ar paaugstinātu vidukļa līniju, speciāla atsevišķa piegriezuma vīriešiem un sievietēm. | |
| 2. | Audums | Auduma sastāvs:  2 virzienu stiepjošs polikoton ripstop (vai analogs) – 60% ± 0,5% kokvilna, 37% ± 0,5% poliesters, 3 % ± 0,5% spandex;  Krāsa: melna. | |
| 3. | Aizdare | Bikses ar YKK firmas (vai analogu) 16,0 ± 1cm rāvējslēdzēja aizdari priekšpusē līdz jostai. Virs rāvējslēdzēja jostas aizdare fiksējas ar velkro kapi 8,0cm x 5,0cm ± 0,5cm | |
| 4. | Jostas daļa | Jostas daļa ar gumiju mugurdaļā pa vidu, 7 siksnas cilpām. Gumija atrodas jostā 18,0 ± 1 cm garumā. 4 gb siksnas cilpas izmēri – 5,5 cm x 4,5 cm ± 0,2 cm, atrodas: gumijas abos galos un priekšpusē abās pusēs; 3 gb siksnas cilpas izmēri – 5,5 cm x 3,0 cm ± 0,2 cm, atrodas: mugurpusē pa vidu un abos sānos  Zem katras no priekšējām 2 jostas cilpām ir papildus cilpas atslēgu vai D-gredzena piekabināšanai | |
| 5. | Kabatas | 2 anatomiski veidotas pieguļošas, dziļas sānu kabatas ar 16,0 ±0,5 cm gara YKK (vai analoga) rāvējslēdzēja aizdari. Kabatu izmērs 17,0 X 21,0 ± 1,0 cm.  2 priekšējās kabatas ar velkro aizdari telefonam, patronu aptverei u.c. Izmērs 16,0 X 9,0 ± 1,0 cm  2 ieslīpa griezuma klasiskas džinsu tipa dziļas kabatas priekšā, dziļums 20,0 ± 1,0 cm.  2 ieslīpa griezuma pieguļošas džinsu tipa kabatas mugurpusē, dziļums 20 ± 1cm. Šajās kabatās katrā ir vēl papildus neliela kabata sīklietām, dziļums 14,0 ± 0,5 cm, platums 6,0 ± 0,5 cm.  2 speciālas ceļu sargu kabatas staru iekšpusē. | |
| 6. | Izmēri | **Vīriešu piegriezuma biksēm izmēri ir S-XXXXL**, katrs izmērs pieejams 3 dažādos bikšu staru garumos – regulārs, pagarināts un īpaši garš, attiecīgi atbilstoši dažādiem augumiem.  Vīriešu piegriezuma biksēm:   | **IZMĒRS (CM)** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** | **XXXXL** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Viduklis brīvi / iestiepti | 78 / 86 | **83 / 91** | 88 / 96 | 93 / 101 | 98 / 106 | 103 / 111 | 108 / 116 | | Staras ārējais garums regulārs / garš / īpaši garš | 108 / 114 / 119 | **109 / 114 / 120** | 109 / 115 / 120 | 110 / 115 / 121 | 110 / 116 / 121 | 111 / 116 / 122 | 114,5 / 117 / 122 | | Staras iekšējais garums regulārs / garš / īpaši garš | 81 / 86 / 91 | **81 / 86 / 91** | 81 / 86 / 91 | 81 / 86 / 91 | 81 / 86 / 91 | 81 / 86 / 91 | 81 / 86 / 91 |   **Sieviešu piegriezuma biksēm izmēri ir 28-34.**  Sieviešu piegriezuma biksēm:   | **IZMĒRS (CM)** | **28/34** | **29/34** | **30/34** | **31/34** | **32/34** | **33/34** | **34/34** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Staras ārējais garums | 110 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 | 113 | | Staras iekšējais garums | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | | Jostas vietā | 69-75 | 72-78 | 75-81 | 78-84 | 81-87 | 84-91 | 87-92 | | gurnos | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |   Izmēriem atkāpes pielaide maksimums 2 cm. | |
| **7. Pretendents iesniedz 1 (vienu) M izmēra vīriešu vasaras bikšu paraugu** (bikšu paraugam jāatbilst pievienotajai izmēru tabulai). | | | |
| **8. Pretendents iesniedz ražotāja auduma tehnisko raksturojumu.** | | | |
| **9. Mēru noņemšana:**  Pretendents pēc pieteikuma saņemšanas noņem mērus individuāli katram darbiniekam, kuram nepieciešamas vasaras bikses. | | | |
| **Citas prasības:** | | | |
| 10. Garantija – vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pavadzīmes parakstīšanas brīža | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mēneši |
| 11. Preces piegādes termiņš – ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no mēru noņemšanas dienas | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dienas |
| 12. Trūkumu novēršanas termiņš - ne vairāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas dienas. | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ darba dienas |

Nodrošinu visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības:

*(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)*

Vasaras bikses (attēlam ilustratīvs raksturs) 