*1. pielikums Tirgus izpētei Nr. 2*

*“Par jauna kvadricikla iegādi, apkopēm un remontiem”*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA–FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

“Par jauna kvadricikla iegādi, apkopēm un remontiem”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Nr.p/k | 1. **Kvadriciklam izvirzītās tehniskās prasības**
 | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1. |  | Kvadricikla marka un modelis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(marka/modelis)* |
| 2. | Tehniskais stāvoklis | jauns/nelietots – izlaiduma gads, ne vecāks par 3 (trīs) gadiem |
| 3. | Kvadricikla tips | divvietīgs kvadricikls, rūpnieciski aprīkots ar aizmugurē sēdoša otrā braucēja papildus vietu. Aizmugurē sēdoša pasažiera vieta rūpnieciski aprīkota ar muguras balstu, sāna rokturiem un atsevišķiem no braucēja kāju balstiem. Paredzēta zvejniecības un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei iekšzemes ūdenstilpēs. |
| 4. | Krāsa | rūpniecisks krāsojums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(krāsa)* |
| 5. | Dzinējs:  | tips – 4-taktu, 2 cilindru, šķidruma dzeses |
|  | 5.1.darba tilpums | ne mazāks kā 900 cm3, ne vairāk kā 1100cm3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(* cm3 *)* |
|  | 5.2.jauda | ne mazāka kā 50 kW | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*( kW )* |
| 6. | svars pašmasa/pilnā masa | ne vairāk kā 500 kg | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*( kg )* |
| 7. | klīrens iebraukšanai ūdenstilpē | ne mazāka kā 28 cm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*( cm )* |
| 8. | Degvielas sistēma:  | elektroniskā degvielas iesmidzināšanas sistēma (EFI),kvadricikla degvielas padeves sistēmai jābūt aprīkotai ar verificētu *(VZO 4 tipa)* degvielas plūsmas skaitītāju  |
|  | 8.1. veids | benzīns |
|  | 8.2. tvertnes tilpums | ne mazāka kā 30 litri | \_\_\_\_\_\_\_\_\_*(litri)* |
|  | 8.3. patēriņa norma | Litri uz 100 km nobraukuma izmantojot kvadriciklu smagos apstākļos ar pastāvīgi ieslēgtu pilnpiedziņu | \_\_\_\_\_\_\_\_\_*(litri/100km)* |
| 9. | Pārnesumu kārba | automātiskā ar atpakaļgaitu (reverse) |
| 10. | Darbības veida versija | izņemot traktortehnikas versiju  |
| 11. | Piedziņa | 2 / 4 riteņu piedziņa  |
| 12. | Stūres pastiprinātājs | elektriskais  |
| 13. | Riteņi: |  |
|  | 13.1. diski | alumīnija vieglmetāla |
|  | 13.2. riepas | kvadriciklam uzstādītas riepas - mīkstam segumam, agresīvās bezceļu (*off road*) tipa, paredzētas pārvietojoties gar ūdenstilpi (smilšu zonā).  |
| 14. | Starteris | elektriskais |
| 15. | Bremzes | disku, hidrauliskās |
| 16. | Gaismas | priekšējās starmešu gaismas – tuvā/tālā, bremžu gaismas |
| 17. | Komplektācija:  |  |
|  | 17.1. vinča | elektriskā |
|  | 17.2. strāvas ligzda | 12 V– ārējā |
|  | 17.3. sakabes āķis  | piekabes āķis (*farkops*) |
|  | 17.4. bagāžas kaste | ar vāku – aizslēdzama ar atslēgu, paredzēta 2 ķiveru glabāšanai, uzstādīta uz aizmugurējā bagāžnieka |
|  | 17.5. instrumenti  | komplekts kādu paredz ražotājs |
|  | 17.6. instrukcija | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā |
|  | 1. **Citas prasības**
 | **Pretendenta piedāvājums** |
| 18. | Papildprasības: | kvadriciklam jābūt reģistrētam kā bezceļu transportlīdzeklim VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) Rīgas valstspilsētas pašvaldības (īpašnieks), Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas (turētājs) vārda. CSDD izdevumi – reģistrācija, reģistrācijas apliecība un numura zīme iekļauta cenā |
| 19. | Garantija | ne mazāk kā 2 gadi, bez nobraukuma ierobežojuma | \_\_\_\_\_\_\_\_*(gadi)* |
| 20. | Piegādes termiņš un kārtība | Pretendentam jāpiegādā Prece pasūtītāja atrašanās vietā Pāvu ielā 16, Rīgā, ne vēlāk, kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Norādīt paredzētās piegādes dienu skaitu* |
| 21. | Trūkumu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi | garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršana, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas autorizētos servisos Rīgā | \_\_\_\_\_\_\_\_*(dienas)* |
| 23. | Cena | **viena jauna kvadricikla cena EUR bez PVN** | **EUR \_\_\_\_\_\_\_** |

Nodrošinām visas iepirkumā izvirzītās prasības:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)*