3.pielikums

iepirkumam Nr. RPP 2017/25, nolikumam

“Par divu jaunu automašīnu piegādi”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**(daļa Nr.2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | 1. **Automašīnai izvirzītās tehniskās prasības** | | | | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1. | Automašīnas marka un modelis  (jauna, iepriekš nereģistrēta, konkrēta modeļa jaunākā/pēdējā versija)  Pielikumā:  krāsainas piedāvājamās automašīnas fotogrāfijas, kas atspoguļo automašīnas 4 pušu kopskatus | | | | marka\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  modelis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | **Virsbūve**: | | | | |
|  | 2.1. automobiļa klase - vidējā | | | | |
| 2.2. virsbūves tips – sedans vai hečbeks | | | | tips \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.3. krāsa (metāliskā) – pelēka, gaiši pelēka, tumši pelēka, brūna vai gaiši brūna (rūpnīcas krāsojums, aplīmēšana ar plēvi nav pieļaujama) | | | | krāsa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.4. kopējais garums – ne mazāk kā 4600 mm | | | | mm \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.5. durvju skaits – 4/5 (četras/piecas) | | | | durvju skaits \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.6. vietu skaits – 5 (piecas) | | | | |
| 3. | **Pārnesumu kārba** – manuālā (5/6 pārnesumu) | | | | pārnesumu skaits \_\_\_\_\_\_ |
| 4. | **Motors**: | | | | |
|  | 4.1. tips – iekšdedzes (dīzeļdegvielas) | | | | |
| 4.2. darba tilpums – ne mazāk kā 1590 cm3 | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm3 |
| 4.3. jauda – ne mazāk kā 85 kW | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW |
| 4.4. izplūdes gāzu emisijas līmenis – Latvijas Republikas un ES regulu 715/2007  un 443/2009 prasībām atbilstošs izmešu standarta līmenis, kurš nodrošina iespēju reģistrēt automašīnas Ceļu satiksmes drošības direkcijā. | | | | |
| 5. | **Degviela**: | | | | |
|  | 5.1. tips - dīzeļdegviela | | | | |
| 5.2. degvielas patēriņš izmantojot automašīnu pilsētas satiksmē - ne vairāk par 8 litriem uz 100 km nobraukuma | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ litri uz 100 km pilsētā |
| 6. | **Riteņi**: | | | | |
|  | 6.1.diski – vieglmetāla | | | | |
| 6.2.izmērs – ne mazāk kā 16 collas | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ collas |
| 6.3.automašīnai uzstādītas ziemas riepas (bez radzēm) | | | | |
| 7. | **Tehniskais aprīkojums**: | | | | |
|  | 7.1. bremžu pretbloķēšanas sistēma - ABS | | | | |
| 7.2. kopā ne mazāk kā 4 drošības gaisa spilveni vadītājam un blakus sēdētājam | | | | \_\_\_\_\_\_\_ drošības spilveni |
| 7.3. ne mazāk ka divi aizdedzes atslēgu komplekti | | | | |
| 7.4. elektroniskais dzinēja aizdedzes imobilaizers | | | | |
| 7.5. centrālā atslēga visām durvīm un signalizācija ar salona apsardzi (atbilstoši KASKO prasībām) vadāma no oriģinālās pults, kas apvienota ar aizdedzes atslēgu | | | | |
| 7.6. priekšējām durvīm elektriski logu pacēlāji | | | | |
| 7.7. elektriski regulējami ārējie sānskata spoguļi ar apsildi | | | | |
| 7.8. klimata kontroles sistēma | | | | |
| 7.9. automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori | | | | |
| 7.10. stūres statņa stāvokļa regulēšana augstumā un dziļumā | | | | |
| 7.11. tumšas krāsas salons un apdare | | | | |
| 7.12. Brīvroku “hands-free” instalācija mobilajam tālrunim | | | | |
| 7.13. Apsildāmi priekšējie sēdekļi | | | | |
| 8. | **Automašīnas komplektācija:** | | | | |
|  | 8.1. medicīniskā aptieciņa | | | | |
| 8.2. ugunsdzēšamais aparāts | | | | |
| 8.3. avārijas apstāšanās zīme | | | | |
| 8.4. gaismu atstarojoša veste | | | | |
| 8.5. grīdas salona gumijas paklājiņi visām sēdvietām un bagāžas nodalījumam (papildus rūpnīcas komplektācijā esošiem paklājiņiem) | | | | |
| 8.6. instrumentu komplekts un automašīnu pacēlājs, kādu paredz ražotājs | | | | |
| 8.7. pilna izmēra rezerves ritenis kādu paredz ražotājs | | | | |
| 8.8.ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā | | | | |
| 9. | Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas (g/km): | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_g/km | | |
| 10. | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksas uz kilogramu (EUR/kg) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR/kg | | |
| 11. | Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas (g/km) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_g/km | | |
| 12. | Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas (g/km): | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_g/km | | |
| 13. | Cieto daļiņu (PM) emisijas (g/km) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_g/km | | |
| **II. Citas prasības** | | | | **Pretendenta piedāvājums** | |
| 14. | Garantijas **minimālās** prasības (garantijas periods automašīnai ietver gan laika intervālu (gadi), gan nobraukumu (km)): | | | | |
| 14.1.automašīnai ne mazāk kā 3 (trīs) gadi vai līdz 100 000 km nobraukumam, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais; | | | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_gadi/km | |
| 14.2.virsbūves caurrūsēšanas garantija ne mazāk kā 5  (pieci) gadi. | | | \_\_\_\_\_\_\_gadi | |
| 15. | Automašīnai jābūt reģistrētai VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijā” (turpmāk-CSDD) Pasūtītāja īpašumā, CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, iekļauti cenā. | | | | |
| 16. | Automašīnai jābūt veiktai CSDD tehniskai apskatei un izsniegtai tehniskās apskates uzlīmei. | | | | |
| 17. | Automašīnai jābūt apdrošinātai uz 1 (vienu) gadu, OCTA apdrošināšanas izdevumi iekļauti automašīnas cenā. | | | | |
| 18. | Defektu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi – garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētajos servisos, kuri atrodas Rīgā ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. | | | | |
| 19. | Automašīnas piegādes **maksimālais** termiņš un kārtība – Izpildītājam jāpiegādā Prece uz Lomonosova ielu 12a, Rīgā ne vēlāk kā līdz **2017.gada 30.novembrim**. | piegāde līdz 2017.gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 20. | Pretendents iesniedz transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķinu 200 000km nobraukumam. | Veicot transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķinu, pretendents izmanto transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulātoru, kas pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: https://www.iub.gov.lv/lv/kalkulators. | | | |

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**daļa Nr.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Automašīnas cena EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs) | cena\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 23. | Servisa 1 (vienas) darba stundas cena veicot apkopes un remontus automašīnas garantijas laikā bez PVN.  **(Automašīnu apkopju un remonta darba stundas cenai jābūt vienotai)** **(vērtēšanas kritērijs).** | cena\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 24. | Automašīnas apkopju kopējas izmaksu cena līdz 100 000 km nobraukumam ieskaitot **(vērtēšanas kritērijs)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** EUR |
| 25. | Piedāvātā atlaide rezerves daļām un materiāliem | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% |

Pretendents nodrošina visu iepirkumā izvirzīto prasību izpildi:

(Pretendenta nosaukums, paraksts, vadītāja vai pilnvarotās personas