**2.pielikums**

Iepirkuma instrukcijai

*„Par 1(viena) jauna kvadricikla iegādi”*

Nr. *RPP 2016/39*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Iepirkuma priekšmets – 1 (viena) jauna kvadricikla iegāde.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p/k | 1. **Kvadriciklam izvirzītās tehniskās prasības** | | Pretendenta piedāvājums | |
|  |  | Kvadricikla marka un modelis | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(marka/modelis)* | |
| 1. | Tehniskais stāvoklis | jauns/nelietots – izlaiduma gads, ne vecāks par **2016**. (jaunākā (pēdējā) piedāvātā modeļa versija) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(izlaiduma gads)* | |
| 2. | Krāsa | balta – rūpniecisks krāsojums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(krāsa)* | |
| 3. | Pielikumā | krāsainas piedāvājamā kvadricikla fotogrāfijas, kas atspoguļo kvadricikla 4 pušu kopskatus | | |
| 4. | Dzinējs: | tips – SOHC, 4-taktu, šķidruma dzeses | | |
|  | 4.1. darba tilpums | ne mazāks kā 690cm3, ne vairāk kā 750cm3 |  | |
|  | 4.2. jauda | ne mazāka kā 15 kW |  | |
| 5. | Degvielas sistēma: | elektroniskā degvielas iesmidzināšanas sistēma,  kvadricikla degvielas padeves sistēmai jābūt aprīkotai ar **verificētu** degvielas plūsmas skaitītāju | | |
|  | 5.1. veids | benzīns | | |
|  | 5.2. patēriņa norma | litri uz 100 km nobraukuma izmantojot kvadriciklu smagos apstākļos ar pastāvīgi ieslēgtu pilnpiedziņu | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(litri/100km)* | |
|  | 5.3. tvertnes tilpums | ne mazāka kā 15 litri |  | |
| 6. | Pārnesumu kārba | automātiskā ar atpakaļgaitu (reverse) | | |
| 7. | Piedziņa | 2 / 4 riteņu piedziņa | | |
| 8. | Minimālais klīrenss | ne mazāk kā 250 mm |  | |
| 9. | Riteņi: |  | | |
|  | 9.1. diski | alumīnija vieglmetāla |  | |
|  | 9.2. riepas | uzstādītas riepas mīkstam segumam |  | |
| 10. | Starteris | elektriskais | | |
| 11. | Bremzes | disku, hidrauliskās | | |
| 12. | Gaismas | priekšējās starmešu gaismas – tuvā/tālā,  bremžu gaismas | | |
| 13. | Komplektācija: |  | | |
|  | 13.1. vinča | elektriskā | | |
|  | 13.2. strāvas ligzda | 12 W – ārējā | | |
|  | 13.3. sakabes āķis | piekabes āķis (farkops) | | |
|  | 13.4. bagāžas kaste | ar vāku – aizslēdzama ar atslēgu, paredzēta 2 ķiveru glabāšanai, uzstādīta uz aizmugurējā bagāžnieka; | | |
|  | 13.5. instrumenti | komplekts kādu paredz ražotājs | | |
|  | 13.6. instrukcija | ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā | | |
|  | Citas prasības | | | Pretendenta piedāvājums |
| 14. | Tehniskā apkope garantijas laikā | **Tehniskai specifikācijai – finanšu piedāvājumam pievienot ražotāja paredzēto garantijas laika tehniskās apkopes programmu (grafiku) līdz nobrauktiem 10000 km (ieskaitot) izmantojot tehniku īpaši smagos apstākļos, detalizēti norādīt katras apkopes intervālus, veicamos darbus, izmantojamos materiālus un to daudzumu.** | | |
| 15. | Papildprasības | kvadriciklam jābūt reģistrētam VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) uz Rīgas pašvaldības policijas vārda.  CSDD izdevumi – reģistrācija, reģistrācijas apliecība un numura zīme iekļauti cenā | | |
| 16. | Garantija | ne mazāk kā 2 gadi, bez nobraukuma ierobežojuma | | \_\_\_\_\_\_\_\_  *(gadi)* |
| 17. | Piegādes termiņš un kārtība | Izpildītājam jāpiegādā Prece 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.  Prece jāpiegādā uz Lomonosova ielu 12a, Rīgā | | \_\_\_\_\_\_\_\_  *(dienas)* |
| 18. | Trūkumu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi: |  | | |
|  | 18.1.Garantijas remonts | Garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršana ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas autorizētos servisos Rīgā | | \_\_\_\_\_\_\_\_  *(dienas)* |
|  | **18.2. Tehniskā apkope** | **Ražotāja paredzētās garantijas laika tehniskās apkopes tiek veiktas attiecīgajā laika periodā spēkā esošajā RPP līgumservisā.** | | |
| 19. | Piedāvātā cena | 1 (viena) jauna kvadricikla cena EUR bez PVN  \*Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar kvadricikla iegādi – visu nodokļu nomaksa, kvadricikla reģistrācija CSDD uz Rīgas pašvaldības policijas vārda. | | \_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN |

Nodrošinām visas iepirkumā izvirzītās prasības.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)*