2.pielikums

Iepirkuma instrukcijai

„Par vasaras bikšu iegādi”

Nr.RPP 2016/8

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets – vasaras bikšu iegāde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  p/k | Bikšu elements | Bikšu prasību apraksts |
| 1.1 | Piegriezums | Taisna silueta ar paaugstinātu vidukļa līniju. |
| 1.2 | Virsdrānas audums | Auduma sastāvs:  100% Poliesteris;  Blīvums: 190 g/m2  ± 5%;  Saraušanās: ne vairāk ka 2%;  Apstrāde: dispersija- mīkstinājums ar skābes krāsotāju (tas ir audums/gatavais izstrādājums neburzās).  Krāsa: melna.  Ar audumu un palīgmateriāliem nodrošina Piegādātājs. |
| 1.3 | Aizdare | Bikses ar 14,0cm±0,5 cm spirālveida rāvējslēdzēja (4mm) aizdari priekšpusē līdz jostai. Vīles gali nostiprināti ar trensmašīnu 21-28 dūrieni uz 0,6 cm. Priekšējās aizdares platums 3,0cm±0,2 cm, garums 15,0cm±0,2 cm un gali nostiprināti ar trensmašīnu 36 dūrieni uz 1 cm. |
| 1.4 | Jostas daļa | Josta ar gumijām sānos, 7 siksnas cilpām, 1 pogu (diametrs 1,8 cm±0,1 cm). Pogcauruma actiņas garums ir 3cm±0,1 cm. Jostas platums 4,0 cm ± 0,2 cm. Gumija atrodas jostā 12,0 ± 2 cm no sānu vīles katrā pusē. Siksnas cilpas izmēri – 5,5 cm x 1,0 cm ± 0,2 cm, atrodas: mugurdaļas centrā, gumijas abos galos un 1 siksnas cilpa gumijas vidū pretī sānu vīlei. Siksnas cilpas nošūtas ar 0.15-0.2cm nošuvi. Siksnas cilpas nostiprinātas ar trensmašīnu 36 dūrieni uz 1 cm. Jostas sānu gumija jostas platumā, nošūta pa jostas augšmalu, pa vidu un pa jostas apakšmalu. |
| 1.5 | Staru vīles | Priekšdaļas stara sastāv no divām detaļām un ir vertikāli nošūta 0,2-0,25 cm nošuve. Vertikālā nošuve ir tikai priekšdaļai. Aizmugurēja stara sastāv no divām detaļām, ceļgala augstumā horizontāla vīle (atdaļa), kura nošūta 0,2-0,25 cm nošuvi. |
| 1.6 | Priekšdaļas iegrieztās dekoratīvās listītes | Priekšdaļā divas iegrieztas dekoratīvas listītes 17,5 x 2,0 ± 0,5 cm. Līstītes nošūtas ar 0,15-0,2 cm nošuvi. Apkārt listītei ir dekoratīva vīle 0,15cm un 0,8cm±0,2cm no listītes. Attālums starp jostas vīli un dekoratīvo listīti ir 4,5 ± 0,2 cm, starp sāna vīli un dekoratīvo listīti ir 4,0± 0,2 cm. |
| 1.7 | Bikšu aizmugurē piešūtās dekoratīvās klapes | Bikšu aizmugurē ir divas 5-kantīgas dekoratīvas klapes. Klapes izmēri 16,0 x 6,0 ± 0,3 cm. Klape piešūta ar 0,5-0,8 cm nošuvi. Klape nošūta ar 0,15-0,2 cm nošuvi. Attālums starp jostas vīli un klapi ir 6,5 ± 0.2 cm, starp sāna vīli un pārloku 5cm ± 0,5 cm.  Klape uzstrādāta uz līmauduma. Klape piestiprinās ar līplentu 8,0cmx 2,0cm± 0.2 cm pie bikšu pamatnes. |
| 1.8 | Sānu kabatas | Sānos virs ceļa simetriski vienādi uz abām pusēm no ārējās sānu vīles uzšūtas divas sānu kabatas “portfelis” – 17,5 x 19,5cm ± 0,2 cm. Kabatu klapēm ir slīpleņka stūri; klapes izmēri 19,0 x 8,0 ± 0,2 cm. Attālums starp klapi un kabatu ir 1,0 cm ± 0,2 cm.  Klapes iekšpusē ir līplenta, līplentas izmēri 12,5 x 2,0 cm ± 0,1 cm.  Klape uzstrādāta uz līmauduma.  Kabatas dziļums ir 19,5 cm ± 0,2 cm. “Portfeļa” tipa kabatas biezums ir 4,5 cm ± 0,2 cm.  Kabatas virsējā mala un klape nošūta ar 0,15-0,2 cm dekoratīvu nošuvi. Klape atrodas 25,0± 0.2 cm no jostas vietas. |
| 1.9 | Staras | Bikšu apakšmalas atloks– 1,5 cm ± 0,2 cm. Bikšu apakšējā daļā gar ārējo sānu vīli uz priekšpuses centru vertikāli piešūta 35,0 x 2,5 ± 0,2 cm atstarojošā lenta. |
| 1.10 | Vīles | Iekšējas vīles apstrādātas ar piecdiegu overloku. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Citas prasības** | |
| **Iesniegt vasaras bikšu paraugu un auduma paraugu 1x1m**  **Bikšu paraugs tiek šūts pēc pielikumā pievienotās auguma izmēru tabulas.** | |
| **Mēru noņemšana**  Individuāla mēru noņemšana un vismaz viena uzlaikošana | |
| **Iesniedzams ražotāja Audumu tehniskais raksturojums** | |
| Trūkumu novēršanas termiņš:  Ne vairāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju saņemšanas dienas. | \_\_\_\_dienas |
| **Garantijas termiņš: 2 (divi) gadi no pavadzīmes parakstīšanas brīža.** | |
| **Piegādes termiņš:**  Ne vairāk kā 70 (septiņdesmit) dienas no mēru noņemšanas dienas. | \_\_\_\_\_\_dienas |
| **1 (vienu) vasaras bikšu cena EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs)** | \_\_\_\_\_\_\_EUR bez PVN |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta nosaukums vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)