**Tirgus izpētes dokuments**

**“Par mobilo kondicionieru, gaisa mitrinātāju un gaisa sausinātāju piegādi”**

**(Paziņojums par tirgus izpēti Nr.16)**

Rīga, 2021

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019, banka: AS ”Luminor Bank” Latvijas filiāle, kods: RIKOLV2X, konts: LV41RIKO0021800014010. Profila adrese internetā: rpp.riga.lv. Darba laiks – darba dienās no pulksten 8.30 līdz pulksten 17.00, (pusdienu pārtraukums no pulksten 12.00 līdz pulksten 12.30).

1. **INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**
   1. **Iepirkuma priekšmets** – mobilo kondicionieru, gaisa mitrinātāju un gaisa sausinātāju piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Finanšu piedāvājumu.
   2. **Paredzamais līguma izpildes laiks** – saskaņā ar pretendenta norādīto piegādes termiņu tirgus izpētes dokumenta 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums” 6. punktā norādīto dienu skaitu.
   3. **Paredzamā līgumsumma** – EUR 9 999.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN.
   4. **Vērtēšanas kritērijs** – Tehniskai specifikācijai – Finanšu piedāvājumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.
2. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**
   1. Pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu Tehnisko specifikāciju – Finanšu piedāvājumu (1.pielikums).
   2. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai tirgus izpētē (2.pielikums).
3. **IEPIRKUMA LĪGUMS**
   1. Pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu (turpmāk šajā sadaļā – Piegādātājs) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu.
   2. Piegādātājs rēķina iesniegšanai izmanto Rīgas pilsētas pašvaldības portālu www.eriga.lv (turpmāk – elektronisks rēķins).
   3. Piegādātājs sagatavo elektronisko rēķinu, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
   4. Piegādātājs rēķinā norāda:

Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: AS “Luminor Bank” Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

Konts: LV41RIKO0021800014010

RD iestāde: Rīgas pašvaldības policija

RD iestādes adrese: Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019

RD iestādes kods: 219.

* 1. Elektroniskos rēķinus apmaksai Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes veidiem:
     1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Pretendenta norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
     2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;
     3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.
  2. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
  3. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksa tiks veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā un termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītajam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
  4. Piegādātājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
  5. Ja Piegādātājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Piegādātājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Piegādātājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
  6. Pasūtītājam jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja tas konstatē, ka pakalpojums netiek sniegts atbilstoši Tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma prasībām un līguma noteikumiem.

1. **PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA**
   1. Piedāvājumus var iesniegt, nosūtot elektroniski parakstītus dokumentus vai parakstītu dokumentu kopijas uz e-pastu: Arvis.Veldre@riga.lv, vai nosūtot pa pastu uz adresi Rīgas pašvaldības policija, Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019 līdz 2021. gada 9. novembrim pulksten 10.00.

**Pielikumā:**

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums (1.pielikums) uz 3 (trīs) lapām;

Pakalpojuma sniedzēja pieteikums dalībai tirgus izpētē (2.pielikums) uz 1 (vienas) lapas.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Par mobilo kondicionieru, gaisa mitrinātāju un gaisa sausinātāju piegādi”**

1. **Gaisa kondicionieris**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs** | **Prasība** | **Piedāvājums:** |
| Paredzamā telpas platība | Ne mazāka par 25m² |  |
| Dzesēšanas jauda | Ne zemāka par 2,6 kW |  |
| Enerģijas klase | A vai augstāka |  |
| Gaisa plūsma | Ne mazāka par 325 m3/st |  |
| Ventilatora ātruma opcijas | Ne mazāk par 2 |  |
| Izplūdes šļūtenes diametrs | 150 mm |  |
| Izplūdes šļūtenes garums | Ne mazāk 1,5 m |  |
| Filtrs | Mazgājams aizsargfiltrs |  |
| Maksimālais trokšņa līmenis | 53 dB |  |
| Karstā gaisa izplūdes caurule | Jā |  |
| Logu montāžas komplekts | Jā |  |
| Piedāvātais ražotājs un modelis: | |  |

1. **Gaisa kondicionieris**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs** | **Prasība** | **Piedāvājums:** |
| Paredzamā telpas platība | Ne mazāka par 50m² |  |
| Dzesēšanas jauda | Ne zemāka par 5,2 kW |  |
| Enerģijas klase | A vai augstāka |  |
| Gaisa plūsma | Ne mazāka par 430 m3/st |  |
| Ventilatora ātruma opcijas | Ne mazāk kā 3 |  |
| Izplūdes šļūtenes diametrs | 150 mm |  |
| Izplūdes šļūtenes garums | Ne mazāk kā 1,5 m |  |
| Filtri | Mazgājams aizsargfiltrs |  |
| Maksimālais trokšņa līmenis | 65 dB |  |
| Karstā gaisa izplūdes caurule | Jā |  |
| Logu montāžas komplekts | Jā |  |
| Piedāvātais ražotājs un modelis: | |  |

1. **Gaisa kondicionieris ar apsildes funkciju**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs** | **Prasība** | **Piedāvājums:** |
| Paredzamā telpas platība | Ne mazāka par 30m² |  |
| Dzesēšanas jauda | Ne zemāka par 3,5 kW |  |
| Apkures jauda | Ne zemāka par 3 kW |  |
| Elektrības patēriņš (apkure) | Ne zemāks par 1,1 kW |  |
| Enerģijas klase | A vai augstāka |  |
| Gaisa plūsma | Ne mazāka par 400 m3/st |  |
| Ventilatora ātruma opcijas | Ne mazāk par 3 |  |
| Izplūdes šļūtenes diametrs | 150 mm |  |
| Izplūdes šļūtenes garums | Ne mazāk par 1,5 m |  |
| Filtrs | Mazgājams aizsargfiltrs |  |
| Maksimālais trokšņa līmenis | 64 dB |  |
| Karstā gaisa izplūdes caurule | Jā |  |
| Logu montāžas komplekts | Jā |  |
| Piedāvātais ražotājs un modelis: | |  |

1. **Gaisa mitrinātājs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs** | **Prasība** | **Piedāvājums:** |
| Paredzamā telpas platība | Ne mazāka par 90 m² |  |
| Darbošanās princips | Auksts tvaiks |  |
| Vadība | Elektroniska |  |
| Ventilatora ātrumi | Ne mazāk par 4 |  |
| Automātiskā mitruma kontrole | Ir |  |
| Maksimālais trokšņa līmenis | 46 dB |  |
| Iespējams izvēlēties vēlamo mitruma līmeni | Jā |  |
| Veiktspēja | Ne mazāka par 500 ml/h |  |
| Tvertnes tilpums | Ne mazāks par 5 l |  |
| Piedāvātais ražotājs un modelis: | |  |

1. **Gaisa sausinātājs/mitruma savācējs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs** | **Prasība** | **Piedāvājums:** |
| Paredzamā telpas platība | Ne mazāka par 70 m² |  |
| Veiktspēja | Ne mazāk kā 20 L/dienā pie 300C temperatūras un 80% mitruma |  |
| Veiktspēja | Ne mazāk kā 11,7 L/dienā pie 200C temperatūras un 70% mitruma |  |
| Mitruma kontrole | Automātiska |  |
| Vadība | Elektroniska |  |
| Filtrs | Jā |  |
| Nominālā gaisa plūsma | Ne mazāka par 160 m3/h |  |
| Kondensāta drenāža | Jā |  |
| Tvertnes tilpums | Ne mazāks par 4,5 litri |  |
| Maksimālais trokšņa līmenis | 46dB |  |
| Variējams mitruma līmenis | No 30 līdz 80% ar 5% relatīvā mitruma soli |  |
| Piedāvātais ražotājs un modelis: | |  |

1. **Citas prasības**

Preču piegādes adrese: Lomonosova iela 12A, Rīga.

Preču piegāde 10 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

Preču garantijas termiņš 24 mēneši.

Pretendentam jānodrošina iespēja iegādāties citas pretendenta sortimentā esošas līdzīgas preces. Šo preču cena nedrīkst būt augstāka kā vidējā šīs preces tirgus vērtība.

Norēķinu kārtība – 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža.

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iekārta** | **Piedāvājums EUR bez PVN par 1 gab.** |
| Gaisa kondicionieris (saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.punktu) |  |
| Gaisa kondicionieris (saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.punktu) |  |
| Gaisa kondicionieris ar apsildes funkciju (saskaņā ar tehniskās specifikācijas 3.punktu) |  |
| Gaisa mitrinātājs (saskaņā ar tehniskās specifikācijas 4.punktu) |  |
| Gaisa sausinātājs/mitruma savācējs (saskaņā ar tehniskās specifikācijas 5.punktu) |  |

|  |
| --- |
| *Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

Tirgus izpēte “Par mobilo kondicionieru, gaisa mitrinātāju un gaisa sausinātāju piegādi”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | |  |
| Vieta | | |  | | | | | Datums |
| **Informācija par pretendentu** | | Nosaukums: | | | | |  | |
| Reģistrācijas numurs un datums: | | | | |  | |
| Juridiskā adrese: | | | | |  | |
| Pasta adrese: | | | | |  | |
| Tālrunis: | | | | |  | |
| E-pasta adrese: | | | | |  | |
| Interneta mājas lapa:  *(ja ir pieejama)* | | | | |  | |
| **Finanšu rekvizīti** | Bankas nosaukums: | | | |  | | | |
| Bankas kods: | | | |  | | | |
| Konta numurs: | | | |  | | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** | | | | Vārds, uzvārds: | |  | | |
| Ieņemamais amats: | |  | | |
| Tālrunis: | |  | | |
| E-pasta adrese: | |  | | |

**Apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa:**

|  |
| --- |
|  |
| (Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts) |