*2. pielikums Tirgus izpētei Nr.4*

*“Par glābšanas darbiem paredzēto tērpu un inventāra iegādi”*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Glābšanas vestes (drošības veste)** (plānotais apjoms 4 gab.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p/k | Prasības | Pretendenta piedāvājums  (modelis, kods vai svars) | |
| 1. | 50 N (ņūtonu) pozitīva peldspēja, ērta, neierobežo kustības, vienmērīgs putu izvietojums glābšanas vestē |  | |
| 2. | 70-90 kg celtspēja | | |
| 3. | Ar atbilstošu ISO 393 vai EN ISO 12402 marķējumu, CE sertificēta | | |
| 4. | Atstarojoši elementi, 4 virspusējas kabatas, signāla svilpe un rāvējslēdzējs | | |
| 5. | Regulējamas divas jostas vestes katrā sānā vēdera apvidū | | |
| 6. | Ķermeņa kameras stiprinājuma vieta pleca daļā – *velcro* tipa līplenta | | |
| 7. | Iekšpusē viena iekškabata | | |
| 8. | Integrētas siksnas starp kājām papildus drošībai | | |
| 9. | Izmēri UNISEX skalā L, XL, XXL | | |
| 10. | Garantija, ne mazāk kā 12 mēneši | | |
| 11. | Vienas vienības cena bez PVN EUR | |  |

Nodrošinu visas iepirkumā izvirzītas prasības:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)